<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TFBGA441">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="A10">
<pin name="ADBG"/>
<pin name="AGND"/>
<pin name="AVCC"/>
<pin name="CEC_HDMI"/>
<pin name="CLK24M_IN"/>
<pin name="CLK24M_OUT"/>
<pin name="CLK32K_IN"/>
<pin name="CLK32K_OUT"/>
<pin name="CLKM_SATA"/>
<pin name="CLKP_SATA"/>
<pin name="DM0"/>
<pin name="DM1"/>
<pin name="DM2"/>
<pin name="DP0"/>
<pin name="DP1"/>
<pin name="DP2"/>
<pin name="ECOL/CAN_TX/UART1_DCD/PA16"/>
<pin name="ECRS/UART7_RX/UART1_DSR/PA15"/>
<pin name="EFUSE_VDDQ"/>
<pin name="EINT28/SPI1_CS0/UART2_RTS/PI16"/>
<pin name="EINT29/SPI1_CLK/UART2_CTS/PI17"/>
<pin name="EINT30/SPI1_MOSI/UART2_TX/PI18"/>
<pin name="EINT31/SPI1_MISO/UART2_RX/PI19"/>
<pin name="EMDC/UART1_RX/PA11"/>
<pin name="EMDIO/UART6_TX/UART1_RTS/PA12"/>
<pin name="ERXCK/SPI3_MISO/PA8"/>
<pin name="ERXD0/SPI1_MISO/PA3"/>
<pin name="ERXD1/SPI1_MOSI/PA2"/>
<pin name="ERXD2/SPI1_CLK/PA1"/>
<pin name="ERXD3/SPI1_CS0/PA0"/>
<pin name="ERXDV/UART1_TX/PA10"/>
<pin name="ERXERR/SPI3_CS1/PA9"/>
<pin name="ETXCK/UART7_TX/UART1_DTR/PA14"/>
<pin name="ETXD0/SPI3_MOSI/PA7"/>
<pin name="ETXD1/SPI3_CLK/PA6"/>
<pin name="ETXD2/SPI3_CS0/PA5"/>
<pin name="ETXD3/SPI1_CS1/PA4"/>
<pin name="ETXEN/UART6_RX/UART1_CTS/PA13"/>
<pin name="ETXERR/CAN_RX/UART1_RING/PA17"/>
<pin name="FMINL"/>
<pin name="FMINR"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND25_TVIN"/>
<pin name="GND33_TVIN"/>
<pin name="GND33_TVOUT"/>
<pin name="GND@1"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="GND@3"/>
<pin name="GND@4"/>
<pin name="GND@5"/>
<pin name="GND@6"/>
<pin name="GND@7"/>
<pin name="GND@8"/>
<pin name="GND@9"/>
<pin name="GND@10"/>
<pin name="GND@11"/>
<pin name="GND@12"/>
<pin name="GND@13"/>
<pin name="GND@14"/>
<pin name="GND@15"/>
<pin name="GND@16"/>
<pin name="GND@17"/>
<pin name="GND@18"/>
<pin name="GND_DLL"/>
<pin name="GND_DLL@1"/>
<pin name="GND_DLL@2"/>
<pin name="GND_DRAM"/>
<pin name="GND_DRAM@1"/>
<pin name="GND_DRAM@2"/>
<pin name="GND_DRAM@3"/>
<pin name="GND_DRAM@4"/>
<pin name="GND_DRAM@5"/>
<pin name="GND_DRAM@6"/>
<pin name="GND_DRAM@7"/>
<pin name="GND_DRAM@8"/>
<pin name="GND_DRAM@9"/>
<pin name="GND_HDMI"/>
<pin name="GND_HDMI@1"/>
<pin name="GND_HDMI@2"/>
<pin name="GND_LVDS"/>
<pin name="GND_LVDS@1"/>
<pin name="GND_LVDS@2"/>
<pin name="GND_SATA"/>
<pin name="GND_SATA@1"/>
<pin name="GND_SATA@2"/>
<pin name="GPS_CLK/PI0"/>
<pin name="GPS_MAG/PI2"/>
<pin name="GPS_SIGN/PI1"/>
<pin name="HPCOM"/>
<pin name="HPCOMFB"/>
<pin name="HPD_HDMI"/>
<pin name="HPGND"/>
<pin name="HPOUTL"/>
<pin name="HPOUTR"/>
<pin name="HPVCC"/>
<pin name="HPVCCIN"/>
<pin name="HSCL/UART7_TX/PS2_SCK0/PI20"/>
<pin name="HSDA/UART7_RX/PS2_SDA0/PI21"/>
<pin name="I2S_BCLK/AC97_BCLK/PB6"/>
<pin name="I2S_DI/AC97_DI/SPDIF_DI/PB12"/>
<pin name="I2S_DO0/AC97_DO/PB8"/>
<pin name="I2S_DO1/PB9"/>
<pin name="I2S_DO2/PB10"/>
<pin name="I2S_DO3/PB11"/>
<pin name="I2S_LRCK/AC97_SYNC/PB7"/>
<pin name="I2S_MCLK/AC97_MCLK/PB5"/>
<pin name="IR0_RX/PB4"/>
<pin name="IR0_TX/SPDIF_MCLK/STANBYWFI/PB3"/>
<pin name="JTAG_CK0/SPI2_CLK/PB15"/>
<pin name="JTAG_DI0/SPI2_MISO/PB17"/>
<pin name="JTAG_DO0/SPI2_MOSI/PB16"/>
<pin name="JTAG_MS0/SPI2_CS0/PB14"/>
<pin name="JTAG_SEL"/>
<pin name="LCD0_CLK/SMC_VCCEN/PD24"/>
<pin name="LCD0_D0/LVDS0_VP0/PD0"/>
<pin name="LCD0_D1/LVDS0_VN0/PD1"/>
<pin name="LCD0_D2/LVDS0_VP1/PD2"/>
<pin name="LCD0_D3/LVDS0_VN1/PD3"/>
<pin name="LCD0_D4/LVDS0_VP2/PD4"/>
<pin name="LCD0_D5/LVDS0_VN2/PD5"/>
<pin name="LCD0_D6/LVDS0_VPC/PD6"/>
<pin name="LCD0_D7/LVDS0_VNC/PD7"/>
<pin name="LCD0_D8/LVDS0_VP3/PD8"/>
<pin name="LCD0_D9/LVDS0_VN3/PD9"/>
<pin name="LCD0_D10/LVDS1_VP0/PD10"/>
<pin name="LCD0_D11/LVDS1_VN0/PD11"/>
<pin name="LCD0_D12/LVDS1_VP1/PD12"/>
<pin name="LCD0_D13/LVDS1_VN1/PD13"/>
<pin name="LCD0_D14/LVDS1_VP2/PD14"/>
<pin name="LCD0_D15/LVDS1_VN2/PD15"/>
<pin name="LCD0_D16/LVDS1_VPC/PD16"/>
<pin name="LCD0_D17/LVDS1_VNC/PD17"/>
<pin name="LCD0_D18/LVDS1_VP3/PD18"/>
<pin name="LCD0_D19/LVDS1_VN3/PD19"/>
<pin name="LCD0_D20/CSI1_MCLK/PD20"/>
<pin name="LCD0_D21/SMC_VPPEN/PD21"/>
<pin name="LCD0_D22/SMC_VPPPP/PD22"/>
<pin name="LCD0_D23/SMC_DET/PD23"/>
<pin name="LCD0_DE/SMC_RST/PD25"/>
<pin name="LCD0_HSYNC/SMC_SLK/PD26"/>
<pin name="LCD0_VSYNC/SMC_SDA/PD27"/>
<pin name="LCD1_CLK/ATACS1/KP_OUT4/SDC1_D0/CSI1_PCLK/PH24"/>
<pin name="LCD1_D0/ATAA0/UART3_TX/EINT0/CSI1_D0/PH0"/>
<pin name="LCD1_D1/ATAA1/UART3_RX/EINT1/CSI1_D1/PH1"/>
<pin name="LCD1_D2/ATAA2/UART3_RTS/EINT2/CSI1_D2/PH2"/>
<pin name="LCD1_D3/ATAIRQ/UART3_CTS/EINT3/CSI1_D3/PH3"/>
<pin name="LCD1_D4/ATAD0/UART4_TX/EINT4/CSI1_D4/PH4"/>
<pin name="LCD1_D5/ATAD1/UART4_RX/EINT5/CSI1_D5/PH5"/>
<pin name="LCD1_D6/ATAD2/UART5_TX/MS_BS/EINT6/CSI1_D6/PH6"/>
<pin name="LCD1_D7/ATAD3/UART5_RX/MS_CLK/EINT7/CSI1_D7/PH7"/>
<pin name="LCD1_D8/ATAD4/KP_IN0/MS_D0/EINT8/CSI1_D8/PH8"/>
<pin name="LCD1_D9/ATAD5/KP_IN1/MS_D1/EINT9/CSI1_D9/PH9"/>
<pin name="LCD1_D10/ATAD6/KP_IN2/MS_D2/EINT10/CSI1_D10/PH10"/>
<pin name="LCD1_D11/ATAD7/KP_IN3/MS_D3/EINT11/CSI1_D11/PH11"/>
<pin name="LCD1_D12/ATAD8/PS2_SCK1/EINT12/CSI1_D12/PH12"/>
<pin name="LCD1_D13/ATAD9/PS2_SDA1/SMC_RST/EINT13/CSI1_D13/PH13"/>
<pin name="LCD1_D14/ATAD10/KP_IN4/SMC_VPPEN/EINT14/CSI1_D14/PH14"/>
<pin name="LCD1_D15/ATAD11/KP_IN5/SMC_VPPPP/EINT15/CSI1_D15/PH15"/>
<pin name="LCD1_D16/ATAD12/KP_IN6/SMC_DET/EINT16/CSI1_D16/PH16"/>
<pin name="LCD1_D17/ATAD13/KP_IN7/SMC_VCCEN/EINT17/CSI1_D17/PH17"/>
<pin name="LCD1_D18/ATAD14/KP_OUT0/SMC_SLK/EINT18/CSI1_D18/PH18"/>
<pin name="LCD1_D19/ATAD15/KP_OUT1/SMC_SDA/EINT19/CSI1_D19/PH19"/>
<pin name="LCD1_D20/ATAOE/CAN_TX/EINT20/CSI1_D20/PH20"/>
<pin name="LCD1_D21/ATADREQ/CAN_RX/EINT21/CSI1_D21/PH21"/>
<pin name="LCD1_D22/ATADACK/KP_OUT2/SDC1_CMD/CSI1_D22/PH22"/>
<pin name="LCD1_D23/ATACS0/KP_OUT3/SDC1_CLK/CSI1_D23/PH23"/>
<pin name="LCD1_DE/ATAIORDY/KP_OUT5/SDC1_D1/CSI1_FIELD/PH25"/>
<pin name="LCD1_HSYNC/ATAIOR/KP_OUT6/SDC1_D2/CSI1_HSYNC/PH26"/>
<pin name="LCD1_VSYNC/ATAIOW/KP_OUT7/SDC1_D3/CSI1_VSYNC/PH27"/>
<pin name="LINEINL"/>
<pin name="LINEINR"/>
<pin name="LRADC0"/>
<pin name="LRADC1"/>
<pin name="MIC1OUTN"/>
<pin name="MIC1OUTP"/>
<pin name="MICIN1"/>
<pin name="MICIN2"/>
<pin name="NALE/SPI0_MISO/PC1"/>
<pin name="NCE0/PC4"/>
<pin name="NCE1/PC3"/>
<pin name="NCE2/PC17"/>
<pin name="NCE3/PC18"/>
<pin name="NCE4/SPI2_CS0/PC19"/>
<pin name="NCE5/SPI2_CLK/PC20"/>
<pin name="NCE6/SPI2_MOSI/PC21"/>
<pin name="NCE7/SPI2_MISO/PC22"/>
<pin name="NCLE/SPI0_CLK/PC2"/>
<pin name="NDQ0/SDC2_D0/PC8"/>
<pin name="NDQ1/SDC2_D1/PC9"/>
<pin name="NDQ2/SDC2_D2/PC10"/>
<pin name="NDQ3/SDC2_D3/PC11"/>
<pin name="NDQ4/PC12"/>
<pin name="NDQ5/PC13"/>
<pin name="NDQ6/PC14"/>
<pin name="NDQ7/PC15"/>
<pin name="NDQS/PC24"/>
<pin name="NMI#"/>
<pin name="NRB0/SDC2_CMD/PC6"/>
<pin name="NRB1/SDC2_CLK/PC7"/>
<pin name="NRE#/PC5"/>
<pin name="NWE#/SPI0_MOSI/PC0"/>
<pin name="NWP/PC16"/>
<pin name="ODT0"/>
<pin name="ODT1"/>
<pin name="PLLDV"/>
<pin name="PLLGND"/>
<pin name="PLLREGIO"/>
<pin name="PLLTEST"/>
<pin name="PLLVP25"/>
<pin name="PLLVREG"/>
<pin name="PS2_SCK1/TCLKIN0/EINT26/SPI0_CS1/PI14"/>
<pin name="PS2_SDA1/TCLKIN1/EINT27/SPI1_CS1/PI15"/>
<pin name="PWM0/PB2"/>
<pin name="PWM1/PI3"/>
<pin name="RESET#"/>
<pin name="REXT_SATA"/>
<pin name="RTC_VDD"/>
<pin name="RXM_SATA"/>
<pin name="RXP_SATA"/>
<pin name="SA0"/>
<pin name="SA1"/>
<pin name="SA2"/>
<pin name="SA3"/>
<pin name="SA4"/>
<pin name="SA5"/>
<pin name="SA6"/>
<pin name="SA7"/>
<pin name="SA8"/>
<pin name="SA9"/>
<pin name="SA10"/>
<pin name="SA11"/>
<pin name="SA12"/>
<pin name="SA13"/>
<pin name="SA14"/>
<pin name="SBA0"/>
<pin name="SBA1"/>
<pin name="SBA2"/>
<pin name="SCAS"/>
<pin name="SCK"/>
<pin name="SCK#"/>
<pin name="SCKE0"/>
<pin name="SCKE1"/>
<pin name="SCL_HDMI"/>
<pin name="SCS0"/>
<pin name="SCS1"/>
<pin name="SDA_HDMI"/>
<pin name="SDBG0"/>
<pin name="SDBG1"/>
<pin name="SDC0_CLK/UART0_TX/PF2"/>
<pin name="SDC0_CMD/JTAG_DO1/PF3"/>
<pin name="SDC0_D0/JTAG_DI1/PF1"/>
<pin name="SDC0_D1/JTAG_MS1/PF0"/>
<pin name="SDC0_D2/JTAG_CK1/PF5"/>
<pin name="SDC0_D3/UART0_RX/PF4"/>
<pin name="SDC3_CLK/PI5"/>
<pin name="SDC3_CMD/PI4"/>
<pin name="SDC3_D0/PI6"/>
<pin name="SDC3_D1/PI7"/>
<pin name="SDC3_D2/PI8"/>
<pin name="SDC3_D3/PI9"/>
<pin name="SDQ0"/>
<pin name="SDQ1"/>
<pin name="SDQ2"/>
<pin name="SDQ3"/>
<pin name="SDQ4"/>
<pin name="SDQ5"/>
<pin name="SDQ6"/>
<pin name="SDQ7"/>
<pin name="SDQ8"/>
<pin name="SDQ9"/>
<pin name="SDQ10"/>
<pin name="SDQ11"/>
<pin name="SDQ12"/>
<pin name="SDQ13"/>
<pin name="SDQ14"/>
<pin name="SDQ15"/>
<pin name="SDQ16"/>
<pin name="SDQ17"/>
<pin name="SDQ18"/>
<pin name="SDQ19"/>
<pin name="SDQ20"/>
<pin name="SDQ21"/>
<pin name="SDQ22"/>
<pin name="SDQ23"/>
<pin name="SDQ24"/>
<pin name="SDQ25"/>
<pin name="SDQ26"/>
<pin name="SDQ27"/>
<pin name="SDQ28"/>
<pin name="SDQ29"/>
<pin name="SDQ30"/>
<pin name="SDQ31"/>
<pin name="SDQM0"/>
<pin name="SDQM1"/>
<pin name="SDQM2"/>
<pin name="SDQM3"/>
<pin name="SDQS0"/>
<pin name="SDQS0#"/>
<pin name="SDQS1"/>
<pin name="SDQS1#"/>
<pin name="SDQS2"/>
<pin name="SDQS2#"/>
<pin name="SDQS3"/>
<pin name="SDQS3#"/>
<pin name="SPI0_CLK/UART5_RX/EINT23/PI11"/>
<pin name="SPI0_CS0/PC23"/>
<pin name="SPI0_CS0/UART5_TX/EINT22/PI10"/>
<pin name="SPI0_MISO/UART6_RX/EINT25/PI13"/>
<pin name="SPI0_MOSI/UART6_TX/EINT24/PI12"/>
<pin name="SPI2_CS1/SPDIF_DO/PB13"/>
<pin name="SRAS"/>
<pin name="SRST"/>
<pin name="SVREF0"/>
<pin name="SVREF1"/>
<pin name="SVREF2"/>
<pin name="SVREF3"/>
<pin name="SWE"/>
<pin name="SZQ"/>
<pin name="TEST"/>
<pin name="TS0_CLK/CSI0_PCLK/PE0"/>
<pin name="TS0_D0/CSI0_D0/PE4"/>
<pin name="TS0_D1/CSI0_D1/PE5"/>
<pin name="TS0_D2/CSI0_D2/PE6"/>
<pin name="TS0_D3/CSI0_D3/PE7"/>
<pin name="TS0_D4/CSI0_D4/PE8"/>
<pin name="TS0_D5/CSI0_D5/PE9"/>
<pin name="TS0_D6/CSI0_D6/PE10"/>
<pin name="TS0_D7/CSI0_D7/PE11"/>
<pin name="TS0_DVLD/CSI0_VSYNC/PE3"/>
<pin name="TS0_ERR/CSI0_MCLK/PE1"/>
<pin name="TS0_SYNC/CSI0_HSYNC/PE2"/>
<pin name="TS1_CLK/CSI1_PCLK/SDC1_CMD/PG0"/>
<pin name="TS1_D0/CSI1_D0/SDC1_D2/CSI0_D8/PG4"/>
<pin name="TS1_D1/CSI1_D1/SDC1_D3/CSI0_D9/PG5"/>
<pin name="TS1_D2/CSI1_D2/UART3_TX/CSI0_D10/PG6"/>
<pin name="TS1_D3/CSI1_D3/UART3_RX/CSI0_D11/PG7"/>
<pin name="TS1_D4/CSI1_D4/UART3_RTS/CSI0_D12/PG8"/>
<pin name="TS1_D5/CSI1_D5/UART3_CTS/CSI0_D13/PG9"/>
<pin name="TS1_D6/CSI1_D6/UART4_TX/CSI0_D14/PG10"/>
<pin name="TS1_D7/CSI1_D7/UART4_RX/CSI0_D15/PG11"/>
<pin name="TS1_DVLD/CSI1_VSYNC/SDC1_D1/PG3"/>
<pin name="TS1_ERR/CSI1_MLCK/SDC1_CLK/PG1"/>
<pin name="TS1_SYNC/CSI1_HSYNC/SDC1_D0/PG2"/>
<pin name="TVIN0"/>
<pin name="TVIN1"/>
<pin name="TVIN2"/>
<pin name="TVIN3"/>
<pin name="TVOUT0/VGA-G"/>
<pin name="TVOUT1/VGA-B"/>
<pin name="TVOUT2/VGA-R"/>
<pin name="TVOUT3"/>
<pin name="TWI0_SCK/PB0"/>
<pin name="TWI0_SDA/PB1"/>
<pin name="TWI1_SCK/PB18"/>
<pin name="TWI1_SDA/PB19"/>
<pin name="TWI2_SCK/PB20"/>
<pin name="TWI2_SDA/PB21"/>
<pin name="TX0N_HDMI"/>
<pin name="TX0P_HDMI"/>
<pin name="TX1N_HDMI"/>
<pin name="TX1P_HDMI"/>
<pin name="TX2N_HDMI"/>
<pin name="TX2P_HDMI"/>
<pin name="TXCN_HDMI"/>
<pin name="TXCP_HDMI"/>
<pin name="TXM_SATA"/>
<pin name="TXP_SATA"/>
<pin name="UART0_RX/IR1_RX/PB23"/>
<pin name="UART0_TX/IR1_TX/PB22"/>
<pin name="UBOOT_SEL"/>
<pin name="UGND_C"/>
<pin name="UGND_T"/>
<pin name="ULGND"/>
<pin name="ULVDD"/>
<pin name="UVCC_C"/>
<pin name="UVCC_T"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="VCC33_TVIN"/>
<pin name="VCC33_TVOUT"/>
<pin name="VCC@1"/>
<pin name="VCC@2"/>
<pin name="VCC@3"/>
<pin name="VCC@4"/>
<pin name="VCC@5"/>
<pin name="VCC@6"/>
<pin name="VCC@7"/>
<pin name="VCC_CARD"/>
<pin name="VCC_CSI0"/>
<pin name="VCC_CSI1"/>
<pin name="VCC_DRAM"/>
<pin name="VCC_DRAM@1"/>
<pin name="VCC_DRAM@2"/>
<pin name="VCC_DRAM@3"/>
<pin name="VCC_DRAM@4"/>
<pin name="VCC_DRAM@5"/>
<pin name="VCC_DRAM@6"/>
<pin name="VCC_DRAM@7"/>
<pin name="VCC_DRAM@8"/>
<pin name="VCC_DRAM@9"/>
<pin name="VCC_LVDS"/>
<pin name="VCC_LVDS@1"/>
<pin name="VCC_LVDS@2"/>
<pin name="VCC_NAND"/>
<pin name="VCC_NAND@1"/>
<pin name="VDD12_SATA"/>
<pin name="VDD12_SATA@1"/>
<pin name="VDD25_SATA"/>
<pin name="VDD25_SATA@1"/>
<pin name="VDD25_TVIN"/>
<pin name="VDD_CPU"/>
<pin name="VDD_CPU@1"/>
<pin name="VDD_CPU@2"/>
<pin name="VDD_CPU@3"/>
<pin name="VDD_CPU@4"/>
<pin name="VDD_CPU@5"/>
<pin name="VDD_DLL"/>
<pin name="VDD_DLL@1"/>
<pin name="VDD_DLL@2"/>
<pin name="VDD_INT"/>
<pin name="VDD_INT@1"/>
<pin name="VDD_INT@2"/>
<pin name="VDD_INT@3"/>
<pin name="VDD_INT@4"/>
<pin name="VDD_INT@5"/>
<pin name="VDD_INT@6"/>
<pin name="VDD_INT@7"/>
<pin name="VDD_INT@8"/>
<pin name="VDD_INT@9"/>
<pin name="VMIC"/>
<pin name="VP_HDMI"/>
<pin name="VRA1"/>
<pin name="VRA2"/>
<pin name="VREGIO1_HDMI"/>
<pin name="VREGIO2_HDMI"/>
<pin name="VRN_TVIN"/>
<pin name="VRP"/>
<pin name="VRP_TVIN"/>
<pin name="XN_TP"/>
<pin name="XP_TP"/>
<pin name="YN_TP"/>
<pin name="YP_TP"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="A10" prefix="U">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="A10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFBGA441">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADBG" pad="N8"/>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="U19"/>
<connect gate="G$1" pin="AVCC" pad="T19"/>
<connect gate="G$1" pin="CEC_HDMI" pad="P23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK24M_IN" pad="N23"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK24M_OUT" pad="N22"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK32K_IN" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK32K_OUT" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKM_SATA" pad="P19"/>
<connect gate="G$1" pin="CLKP_SATA" pad="R19"/>
<connect gate="G$1" pin="DM0" pad="N20"/>
<connect gate="G$1" pin="DM1" pad="P20"/>
<connect gate="G$1" pin="DM2" pad="R20"/>
<connect gate="G$1" pin="DP0" pad="N21"/>
<connect gate="G$1" pin="DP1" pad="P21"/>
<connect gate="G$1" pin="DP2" pad="R21"/>
<connect gate="G$1" pin="ECOL/CAN_TX/UART1_DCD/PA16" pad="D13"/>
<connect gate="G$1" pin="ECRS/UART7_RX/UART1_DSR/PA15" pad="E12"/>
<connect gate="G$1" pin="EFUSE_VDDQ" pad="T9"/>
<connect gate="G$1" pin="EINT28/SPI1_CS0/UART2_RTS/PI16" pad="E17"/>
<connect gate="G$1" pin="EINT29/SPI1_CLK/UART2_CTS/PI17" pad="E16"/>
<connect gate="G$1" pin="EINT30/SPI1_MOSI/UART2_TX/PI18" pad="E15"/>
<connect gate="G$1" pin="EINT31/SPI1_MISO/UART2_RX/PI19" pad="D14"/>
<connect gate="G$1" pin="EMDC/UART1_RX/PA11" pad="E10"/>
<connect gate="G$1" pin="EMDIO/UART6_TX/UART1_RTS/PA12" pad="D11"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXCK/SPI3_MISO/PA8" pad="D9"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXD0/SPI1_MISO/PA3" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXD1/SPI1_MOSI/PA2" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXD2/SPI1_CLK/PA1" pad="E5"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXD3/SPI1_CS0/PA0" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXDV/UART1_TX/PA10" pad="D10"/>
<connect gate="G$1" pin="ERXERR/SPI3_CS1/PA9" pad="E9"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXCK/UART7_TX/UART1_DTR/PA14" pad="D12"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXD0/SPI3_MOSI/PA7" pad="E8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXD1/SPI3_CLK/PA6" pad="D8"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXD2/SPI3_CS0/PA5" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXD3/SPI1_CS1/PA4" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXEN/UART6_RX/UART1_CTS/PA13" pad="E11"/>
<connect gate="G$1" pin="ETXERR/CAN_RX/UART1_RING/PA17" pad="C13"/>
<connect gate="G$1" pin="FMINL" pad="Y20"/>
<connect gate="G$1" pin="FMINR" pad="Y21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="J11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND25_TVIN" pad="AA18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND33_TVIN" pad="Y18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND33_TVOUT" pad="W18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1" pad="K11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@10" pad="M13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@11" pad="N11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="N12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@13" pad="P11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@14" pad="P12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="R11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@16" pad="R12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@17" pad="T11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="T12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2" pad="K12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="K13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@4" pad="L10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@5" pad="L11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="L12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@7" pad="M10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@8" pad="M11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="M12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DLL" pad="M9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DLL@1" pad="N10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DLL@2" pad="P10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@1" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@2" pad="J5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@3" pad="K5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@4" pad="N5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@5" pad="P5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@6" pad="U5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@7" pad="V5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@8" pad="Y7"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_DRAM@9" pad="Y8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_HDMI" pad="P13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_HDMI@1" pad="P14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_HDMI@2" pad="R13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_LVDS" pad="W9"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_LVDS@1" pad="W10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_LVDS@2" pad="W11"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_SATA" pad="M14"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_SATA@1" pad="N13"/>
<connect gate="G$1" pin="GND_SATA@2" pad="N14"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_CLK/PI0" pad="A20"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_MAG/PI2" pad="A19"/>
<connect gate="G$1" pin="GPS_SIGN/PI1" pad="B20"/>
<connect gate="G$1" pin="HPCOM" pad="AA19"/>
<connect gate="G$1" pin="HPCOMFB" pad="AA20"/>
<connect gate="G$1" pin="HPD_HDMI" pad="P22"/>
<connect gate="G$1" pin="HPGND" pad="V19"/>
<connect gate="G$1" pin="HPOUTL" pad="Y19"/>
<connect gate="G$1" pin="HPOUTR" pad="W19"/>
<connect gate="G$1" pin="HPVCC" pad="AC19"/>
<connect gate="G$1" pin="HPVCCIN" pad="AB19"/>
<connect gate="G$1" pin="HSCL/UART7_TX/PS2_SCK0/PI20" pad="E14"/>
<connect gate="G$1" pin="HSDA/UART7_RX/PS2_SDA0/PI21" pad="E13"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_BCLK/AC97_BCLK/PB6" pad="A12"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_DI/AC97_DI/SPDIF_DI/PB12" pad="C9"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_DO0/AC97_DO/PB8" pad="A11"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_DO1/PB9" pad="C12"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_DO2/PB10" pad="C11"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_DO3/PB11" pad="C10"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_LRCK/AC97_SYNC/PB7" pad="B12"/>
<connect gate="G$1" pin="I2S_MCLK/AC97_MCLK/PB5" pad="B13"/>
<connect gate="G$1" pin="IR0_RX/PB4" pad="A13"/>
<connect gate="G$1" pin="IR0_TX/SPDIF_MCLK/STANBYWFI/PB3" pad="B14"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAG_CK0/SPI2_CLK/PB15" pad="B10"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAG_DI0/SPI2_MISO/PB17" pad="B9"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAG_DO0/SPI2_MOSI/PB16" pad="A9"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAG_MS0/SPI2_CS0/PB14" pad="A10"/>
<connect gate="G$1" pin="JTAG_SEL" pad="T10"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_CLK/SMC_VCCEN/PD24" pad="Y9"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D0/LVDS0_VP0/PD0" pad="AB15"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D1/LVDS0_VN0/PD1" pad="AC15"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D10/LVDS1_VP0/PD10" pad="Y15"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D11/LVDS1_VN0/PD11" pad="AA15"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D12/LVDS1_VP1/PD12" pad="Y14"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D13/LVDS1_VN1/PD13" pad="AA14"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D14/LVDS1_VP2/PD14" pad="Y13"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D15/LVDS1_VN2/PD15" pad="AA13"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D16/LVDS1_VPC/PD16" pad="Y12"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D17/LVDS1_VNC/PD17" pad="AA12"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D18/LVDS1_VP3/PD18" pad="Y11"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D19/LVDS1_VN3/PD19" pad="AA11"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D2/LVDS0_VP1/PD2" pad="AB14"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D20/CSI1_MCLK/PD20" pad="Y10"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D21/SMC_VPPEN/PD21" pad="AA10"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D22/SMC_VPPPP/PD22" pad="AB10"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D23/SMC_DET/PD23" pad="AC10"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D3/LVDS0_VN1/PD3" pad="AC14"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D4/LVDS0_VP2/PD4" pad="AB13"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D5/LVDS0_VN2/PD5" pad="AC13"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D6/LVDS0_VPC/PD6" pad="AB12"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D7/LVDS0_VNC/PD7" pad="AC12"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D8/LVDS0_VP3/PD8" pad="AB11"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_D9/LVDS0_VN3/PD9" pad="AC11"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_DE/SMC_RST/PD25" pad="AA9"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_HSYNC/SMC_SLK/PD26" pad="AB9"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD0_VSYNC/SMC_SDA/PD27" pad="AC9"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_CLK/ATACS1/KP_OUT4/SDC1_D0/CSI1_PCLK/PH24" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D0/ATAA0/UART3_TX/EINT0/CSI1_D0/PH0" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D1/ATAA1/UART3_RX/EINT1/CSI1_D1/PH1" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D10/ATAD6/KP_IN2/MS_D2/EINT10/CSI1_D10/PH10" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D11/ATAD7/KP_IN3/MS_D3/EINT11/CSI1_D11/PH11" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D12/ATAD8/PS2_SCK1/EINT12/CSI1_D12/PH12" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D13/ATAD9/PS2_SDA1/SMC_RST/EINT13/CSI1_D13/PH13" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D14/ATAD10/KP_IN4/SMC_VPPEN/EINT14/CSI1_D14/PH14" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D15/ATAD11/KP_IN5/SMC_VPPPP/EINT15/CSI1_D15/PH15" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D16/ATAD12/KP_IN6/SMC_DET/EINT16/CSI1_D16/PH16" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D17/ATAD13/KP_IN7/SMC_VCCEN/EINT17/CSI1_D17/PH17" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D18/ATAD14/KP_OUT0/SMC_SLK/EINT18/CSI1_D18/PH18" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D19/ATAD15/KP_OUT1/SMC_SDA/EINT19/CSI1_D19/PH19" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D2/ATAA2/UART3_RTS/EINT2/CSI1_D2/PH2" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D20/ATAOE/CAN_TX/EINT20/CSI1_D20/PH20" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D21/ATADREQ/CAN_RX/EINT21/CSI1_D21/PH21" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D22/ATADACK/KP_OUT2/SDC1_CMD/CSI1_D22/PH22" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D23/ATACS0/KP_OUT3/SDC1_CLK/CSI1_D23/PH23" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D3/ATAIRQ/UART3_CTS/EINT3/CSI1_D3/PH3" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D4/ATAD0/UART4_TX/EINT4/CSI1_D4/PH4" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D5/ATAD1/UART4_RX/EINT5/CSI1_D5/PH5" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D6/ATAD2/UART5_TX/MS_BS/EINT6/CSI1_D6/PH6" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D7/ATAD3/UART5_RX/MS_CLK/EINT7/CSI1_D7/PH7" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D8/ATAD4/KP_IN0/MS_D0/EINT8/CSI1_D8/PH8" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_D9/ATAD5/KP_IN1/MS_D1/EINT9/CSI1_D9/PH9" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_DE/ATAIORDY/KP_OUT5/SDC1_D1/CSI1_FIELD/PH25" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_HSYNC/ATAIOR/KP_OUT6/SDC1_D2/CSI1_HSYNC/PH26" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="LCD1_VSYNC/ATAIOW/KP_OUT7/SDC1_D3/CSI1_VSYNC/PH27" pad="F4"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEINL" pad="AB20"/>
<connect gate="G$1" pin="LINEINR" pad="AB21"/>
<connect gate="G$1" pin="LRADC0" pad="AB23"/>
<connect gate="G$1" pin="LRADC1" pad="AB22"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1OUTN" pad="AC23"/>
<connect gate="G$1" pin="MIC1OUTP" pad="AC22"/>
<connect gate="G$1" pin="MICIN1" pad="AC20"/>
<connect gate="G$1" pin="MICIN2" pad="AC21"/>
<connect gate="G$1" pin="NALE/SPI0_MISO/PC1" pad="M22"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE0/PC4" pad="K23"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE1/PC3" pad="L22"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE2/PC17" pad="F23"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE3/PC18" pad="F22"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE4/SPI2_CS0/PC19" pad="L21"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE5/SPI2_CLK/PC20" pad="K21"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE6/SPI2_MOSI/PC21" pad="J21"/>
<connect gate="G$1" pin="NCE7/SPI2_MISO/PC22" pad="J20"/>
<connect gate="G$1" pin="NCLE/SPI0_CLK/PC2" pad="L23"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ0/SDC2_D0/PC8" pad="H23"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ1/SDC2_D1/PC9" pad="H22"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ2/SDC2_D2/PC10" pad="G23"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ3/SDC2_D3/PC11" pad="G22"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ4/PC12" pad="H21"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ5/PC13" pad="H20"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ6/PC14" pad="G21"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQ7/PC15" pad="G20"/>
<connect gate="G$1" pin="NDQS/PC24" pad="F21"/>
<connect gate="G$1" pin="NMI#" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="NRB0/SDC2_CMD/PC6" pad="J23"/>
<connect gate="G$1" pin="NRB1/SDC2_CLK/PC7" pad="J22"/>
<connect gate="G$1" pin="NRE#/PC5" pad="K22"/>
<connect gate="G$1" pin="NWE#/SPI0_MOSI/PC0" pad="M23"/>
<connect gate="G$1" pin="NWP/PC16" pad="M21"/>
<connect gate="G$1" pin="ODT0" pad="AA5"/>
<connect gate="G$1" pin="ODT1" pad="J3"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLDV" pad="T16"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLGND" pad="P15"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLREGIO" pad="R16"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLTEST" pad="T15"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLVP25" pad="P16"/>
<connect gate="G$1" pin="PLLVREG" pad="R15"/>
<connect gate="G$1" pin="PS2_SCK1/TCLKIN0/EINT26/SPI0_CS1/PI14" pad="C15"/>
<connect gate="G$1" pin="PS2_SDA1/TCLKIN1/EINT27/SPI1_CS1/PI15" pad="D15"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM0/PB2" pad="A14"/>
<connect gate="G$1" pin="PWM1/PI3" pad="B19"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET#" pad="C14"/>
<connect gate="G$1" pin="REXT_SATA" pad="V21"/>
<connect gate="G$1" pin="RTC_VDD" pad="K8"/>
<connect gate="G$1" pin="RXM_SATA" pad="U20"/>
<connect gate="G$1" pin="RXP_SATA" pad="U21"/>
<connect gate="G$1" pin="SA0" pad="W4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA1" pad="R4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA10" pad="L3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA11" pad="W3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA12" pad="P3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA13" pad="Y3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA14" pad="R3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA2" pad="U4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA3" pad="M4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA4" pad="Y4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA5" pad="N4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA6" pad="V4"/>
<connect gate="G$1" pin="SA7" pad="M3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA8" pad="AA3"/>
<connect gate="G$1" pin="SA9" pad="P4"/>
<connect gate="G$1" pin="SBA0" pad="K3"/>
<connect gate="G$1" pin="SBA1" pad="L4"/>
<connect gate="G$1" pin="SBA2" pad="K4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCAS" pad="U3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="V1"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK#" pad="V2"/>
<connect gate="G$1" pin="SCKE0" pad="N3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCKE1" pad="J4"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL_HDMI" pad="R23"/>
<connect gate="G$1" pin="SCS0" pad="V3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCS1" pad="AA4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA_HDMI" pad="R22"/>
<connect gate="G$1" pin="SDBG0" pad="P8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDBG1" pad="R8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC0_CLK/UART0_TX/PF2" pad="L20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC0_CMD/JTAG_DO1/PF3" pad="L19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC0_D0/JTAG_DI1/PF1" pad="M19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC0_D1/JTAG_MS1/PF0" pad="M20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC0_D2/JTAG_CK1/PF5" pad="K19"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC0_D3/UART0_RX/PF4" pad="K20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC3_CLK/PI5" pad="B18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC3_CMD/PI4" pad="A18"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC3_D0/PI6" pad="A17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC3_D1/PI7" pad="B17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC3_D2/PI8" pad="A16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDC3_D3/PI9" pad="B16"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ0" pad="AB4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ1" pad="AC7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ10" pad="AC2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ11" pad="Y2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ12" pad="AA1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ13" pad="AB3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ14" pad="W2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ15" pad="AC1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ16" pad="N1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ17" pad="T2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ18" pad="N2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ19" pad="U1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ2" pad="AC4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ20" pad="U2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ21" pad="P1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ22" pad="T1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ23" pad="M2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ24" pad="L1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ25" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ26" pad="L2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ27" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ28" pad="J1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ29" pad="M1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ3" pad="AB8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ30" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ31" pad="K2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ4" pad="AC8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ5" pad="AB5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ6" pad="AB7"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ7" pad="AC3"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ8" pad="AB2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQ9" pad="Y1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQM0" pad="AC6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQM1" pad="W1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQM2" pad="R2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQM3" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS0" pad="AB6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS0#" pad="AC5"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS1" pad="AB1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS1#" pad="AA2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS2" pad="R1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS2#" pad="P2"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS3" pad="K1"/>
<connect gate="G$1" pin="SDQS3#" pad="J2"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0_CLK/UART5_RX/EINT23/PI11" pad="D17"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0_CS0/PC23" pad="G19"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0_CS0/UART5_TX/EINT22/PI10" pad="C17"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0_MISO/UART6_RX/EINT25/PI13" pad="D16"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI0_MOSI/UART6_TX/EINT24/PI12" pad="C16"/>
<connect gate="G$1" pin="SPI2_CS1/SPDIF_DO/PB13" pad="B11"/>
<connect gate="G$1" pin="SRAS" pad="T4"/>
<connect gate="G$1" pin="SRST" pad="AA6"/>
<connect gate="G$1" pin="SVREF0" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="SVREF1" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="SVREF2" pad="Y5"/>
<connect gate="G$1" pin="SVREF3" pad="AA8"/>
<connect gate="G$1" pin="SWE" pad="T3"/>
<connect gate="G$1" pin="SZQ" pad="AA7"/>
<connect gate="G$1" pin="TEST" pad="H16"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_CLK/CSI0_PCLK/PE0" pad="E23"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D0/CSI0_D0/PE4" pad="C23"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D1/CSI0_D1/PE5" pad="C22"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D2/CSI0_D2/PE6" pad="B23"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D3/CSI0_D3/PE7" pad="B22"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D4/CSI0_D4/PE8" pad="A23"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D5/CSI0_D5/PE9" pad="A22"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D6/CSI0_D6/PE10" pad="B21"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_D7/CSI0_D7/PE11" pad="A21"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_DVLD/CSI0_VSYNC/PE3" pad="D22"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_ERR/CSI0_MCLK/PE1" pad="E22"/>
<connect gate="G$1" pin="TS0_SYNC/CSI0_HSYNC/PE2" pad="D23"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_CLK/CSI1_PCLK/SDC1_CMD/PG0" pad="F20"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D0/CSI1_D0/SDC1_D2/CSI0_D8/PG4" pad="D20"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D1/CSI1_D1/SDC1_D3/CSI0_D9/PG5" pad="C21"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D2/CSI1_D2/UART3_TX/CSI0_D10/PG6" pad="E19"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D3/CSI1_D3/UART3_RX/CSI0_D11/PG7" pad="C20"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D4/CSI1_D4/UART3_RTS/CSI0_D12/PG8" pad="D19"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D5/CSI1_D5/UART3_CTS/CSI0_D13/PG9" pad="C19"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D6/CSI1_D6/UART4_TX/CSI0_D14/PG10" pad="D18"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_D7/CSI1_D7/UART4_RX/CSI0_D15/PG11" pad="C18"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_DVLD/CSI1_VSYNC/SDC1_D1/PG3" pad="D21"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_ERR/CSI1_MLCK/SDC1_CLK/PG1" pad="E21"/>
<connect gate="G$1" pin="TS1_SYNC/CSI1_HSYNC/SDC1_D0/PG2" pad="E20"/>
<connect gate="G$1" pin="TVIN0" pad="AC18"/>
<connect gate="G$1" pin="TVIN1" pad="AB18"/>
<connect gate="G$1" pin="TVIN2" pad="AA17"/>
<connect gate="G$1" pin="TVIN3" pad="Y17"/>
<connect gate="G$1" pin="TVOUT0/VGA-G" pad="AC16"/>
<connect gate="G$1" pin="TVOUT1/VGA-B" pad="AB16"/>
<connect gate="G$1" pin="TVOUT2/VGA-R" pad="AC17"/>
<connect gate="G$1" pin="TVOUT3" pad="AB17"/>
<connect gate="G$1" pin="TWI0_SCK/PB0" pad="A15"/>
<connect gate="G$1" pin="TWI0_SDA/PB1" pad="B15"/>
<connect gate="G$1" pin="TWI1_SCK/PB18" pad="A8"/>
<connect gate="G$1" pin="TWI1_SDA/PB19" pad="B8"/>
<connect gate="G$1" pin="TWI2_SCK/PB20" pad="C8"/>
<connect gate="G$1" pin="TWI2_SDA/PB21" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0N_HDMI" pad="V22"/>
<connect gate="G$1" pin="TX0P_HDMI" pad="V23"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1N_HDMI" pad="U22"/>
<connect gate="G$1" pin="TX1P_HDMI" pad="U23"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2N_HDMI" pad="T22"/>
<connect gate="G$1" pin="TX2P_HDMI" pad="T23"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCN_HDMI" pad="W22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXCP_HDMI" pad="W23"/>
<connect gate="G$1" pin="TXM_SATA" pad="T21"/>
<connect gate="G$1" pin="TXP_SATA" pad="T20"/>
<connect gate="G$1" pin="UART0_RX/IR1_RX/PB23" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="UART0_TX/IR1_TX/PB22" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="UBOOT_SEL" pad="W8"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND_C" pad="L14"/>
<connect gate="G$1" pin="UGND_T" pad="L13"/>
<connect gate="G$1" pin="ULGND" pad="K14"/>
<connect gate="G$1" pin="ULVDD" pad="K16"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC_C" pad="L16"/>
<connect gate="G$1" pin="UVCC_T" pad="L15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="H8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC33_TVIN" pad="W16"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC33_TVOUT" pad="W15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@1" pad="H9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@2" pad="H10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@3" pad="H15"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@4" pad="J8"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@5" pad="J9"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@6" pad="J10"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC@7" pad="J14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_CARD" pad="N19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_CSI0" pad="F19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_CSI1" pad="E18"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@1" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@2" pad="L5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@3" pad="M5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@4" pad="R5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@5" pad="T5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@6" pad="W5"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@7" pad="W6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@8" pad="W7"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_DRAM@9" pad="Y6"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_LVDS" pad="W12"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_LVDS@1" pad="W13"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_LVDS@2" pad="W14"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_NAND" pad="H19"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC_NAND@1" pad="J19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD12_SATA" pad="M15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD12_SATA@1" pad="M16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_SATA" pad="N15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_SATA@1" pad="N16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD25_TVIN" pad="W17"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CPU" pad="H11"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CPU@1" pad="H12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CPU@2" pad="H13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CPU@3" pad="H14"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CPU@4" pad="J12"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_CPU@5" pad="J13"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_DLL" pad="M8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_DLL@1" pad="N9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_DLL@2" pad="P9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT" pad="J15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@1" pad="J16"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@2" pad="K9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@3" pad="K10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@4" pad="K15"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@5" pad="L8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@6" pad="L9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@7" pad="R9"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@8" pad="R10"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD_INT@9" pad="T8"/>
<connect gate="G$1" pin="VMIC" pad="AA21"/>
<connect gate="G$1" pin="VP_HDMI" pad="T13"/>
<connect gate="G$1" pin="VRA1" pad="W20"/>
<connect gate="G$1" pin="VRA2" pad="V20"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIO1_HDMI" pad="T14"/>
<connect gate="G$1" pin="VREGIO2_HDMI" pad="R14"/>
<connect gate="G$1" pin="VRN_TVIN" pad="Y16"/>
<connect gate="G$1" pin="VRP" pad="W21"/>
<connect gate="G$1" pin="VRP_TVIN" pad="AA16"/>
<connect gate="G$1" pin="XN_TP" pad="AA22"/>
<connect gate="G$1" pin="XP_TP" pad="Y22"/>
<connect gate="G$1" pin="YN_TP" pad="AA23"/>
<connect gate="G$1" pin="YP_TP" pad="Y23"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
